Российская Федерация

Брянская область

Злынковский район

**ДЕНИСКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03. 2020 г. № 16-П

с. Денисковичи

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Денисковичского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Денисковичского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый перечень мест оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Денисковичского сельского поселения (приложение 2) .

3.Настоящее постановление разместить на сайте Администрации Злынковского района в разделе «Денисковичское сельское поселение».

Глава Денисковичской

сельской администрации А.А. Попков

Приложение № 1

к постановлению Денисковичской сельской администрации

от 17.03.2020 г. № 16-П

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов**

**Денисковичского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| 1 |  Огнетушители:  воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 литров порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, килограммов 10/9  или 5/4  | +++ 6+ |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 2  |
| 5 | вилы | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |
| 9 | Хлопушки противопожарные | 2 |

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,

Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением ( древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

Приложение № 2

к постановлению Денисковичской сельской администрации

от 17.03. 2020 г. № 16-П

**Перечень**

**мест оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Денисковичского сельского поселения .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  Адрес местонахождения средств пожаротушения | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| улица | дом | Мотопомпа в комплекте(шт.) | Пожарный щит в комплекте\* ( ПЩ-А), шт |
| с. Денисковичи | Октябрьская | 16 кв.1 | 2 | 1 |
| с. Лысые |  |  |  |  |
| п. Нетеша |  |  |  |  |
| д. Федоровка |  |  |  |  |

* - ПЩ-А - комплектация : два ведра, лопата совковая, лопата штыковая, лом, багор